Г.С. Мыцык, К.А. Воронцов

Сборник методических указаний к лабораторным работам по дисциплине «Электронные энергетические системы»

Оглавление

[Лабораторная работа №1. Исследование характеристик однофазного двухканального инвертора с ДШИМ напряжения в каналах (и с ОШИМ выходного напряжения) и создание на этой основе информационного базиса для его проектирования 3](#_Toc95153149)

[Общие требования к содержанию отчета 3](#_Toc95153150)

[Порядок проведения исследования 3](#_Toc95153151)

[Задание для первой половины группы 7](#_Toc95153152)

[Задание для второй половины группы 10](#_Toc95153153)

[Лабораторная работа №2. Регулируемый по напряжению трёхфазный инвертор напряжения – ТИН-Р 14](#_Toc95153154)

[Решаемые в работе задачи 14](#_Toc95153155)

[Лабораторная работа №3. Трёхфазный инвертор напряжения с ШИМ по синусоидальному закону 19](#_Toc95153156)

[Часть 1 19](#_Toc95153157)

[Часть 2 20](#_Toc95153158)

[Лабораторная работа №4. Четырёхквадрантный преобразователь 23](#_Toc95153159)

[Лабораторная работа №5. Трансформаторно-выпрямительные устройства 27](#_Toc95153160)

# Лабораторная работа №1. Исследование характеристик однофазного двухканального инвертора с ДШИМ напряжения в каналах (и с ОШИМ выходного напряжения) и создание на этой основе информационного базиса для его проектирования

## Общие требования к содержанию отчета

**Отчет должен содержать:**

* титульный лист;
* два листа с индивидуальным заданием;
* два листа с общими требованиями к содержанию отчета;
* результаты выполненных студентом нижеперечисленных пунктов исследования;
* резюме (аннотация) выполненной работы. Объем не более 0.5 страницы.

Результаты по отдельным пунктам обязательно нумеруются и приводятся в порядке возрастания номеров пунктов. Любой иллюстративный материал (осциллограммы, графики, схемы и т.д.) должны быть подписаны и иметь сквозную нумерацию, например (Рис. 1. Схема модели однофазного двухканального инвертора с ДШИМ напряжения в каналах и с ОШИМ выходного напряжения). На графиках должна быть указана размерность исследуемых величин.

## Порядок проведения исследования

1. Определить индивидуальные значения сопротивления и индуктивности нагрузки инвертора для *cosϕ2(1)=1 и 0,8.*

2. Определить индивидуальные значения индуктивностей вторичных обмоток трансформаторов НИЯ необходимые для обеспечения требуемого действующего значения первой гармоники напряжения на выходе инвертора.

3. Определенные в п.1 и 2 значения ввести в модель, затем вставить в отчет схему модели. *Дать текстовое описание схемы модели однофазного инвертора.*

4. Провести ИКМ при *cosϕ2(1)=1, μ=1,* *ξ=20* и начальных значениях параметров Г-образного фильтра*.* Убедиться с помощью осциллограммы напряжения на нагрузке инвертора в правильности (то есть в соответствии проектному замыслу) определенных в п.2 значений индуктивностей вторичных обмоток трансформатора.В качестве результатов на одном листе привести следующие осциллограммы:

* 1-ая осциллограмма – напряжение на вторичной обмотке трансформатора первой нулевой инверторной ячейки – НИЯ1 и ток в ней.
* 2-ая осциллограмма – напряжение на вторичной обмотке трансформатора второй НИЯ2 и ток в ней.
* 3-я осциллограмма – суммарное напряжение на вторичных обмотках трансформаторов НИЯ1, НИЯ2, напряжение на нагрузке инвертора и ток нагрузки.

5. Провести серию экспериментов ИКМ при *cosϕ2(1)=1, μ=0,5, ξ=10* варьируя значения *L* и *C* фильтра, с целью определения минимального значения произведения *LC* *min* Г-образного фильтра, обеспечивающего заданное значение *КГ(U2).* Записать найденные значения – *L/* и *С/*.

6. Провести серию экспериментов ИКМ при *cosϕ2(1)=1, μ=0,5, ξ=*10, изменяя, как указано в первом столбце табл.№1, найденные а п.5 параметры *L/* и *С/*,и заполнить эту таблицу (**примечание -** в таблицу вписываются амплитудное значение первой гармоники выходного напряжения инвертора и действующие значения токов в первичной и вторичной обмотках трансформатора любой НИЯ, произведение *L/* *С/* сохраняется неизменным).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *КГ(U2)* | *U2(1)m* | *IW1 трансф.НИЯ* | *IW2 трансф.НИЯ* |
| *2· L/, С//2* |  |  |  |  |
| *L/, С/* |  |  |  |  |
| *L//2, 2· С/* |  |  |  |  |

*На основе полученных экспериментальных данных, изложить в письменной форме свои соображения, по поводу выбора наиболее рационального сочетания значений L/* и *С/.*

7. Выполнить п.4, используя наиболее рациональное (выбранные в п.6) соотношение значений *L* и С фильтра.

8. Провести серию экспериментов ИКМ при оптимальных (выбранных в п.6) значениях параметров Г-образного фильтра и *cosϕ2(1)=1,*  варьируя значения параметров *μ* и *ξ.* Построить в отдельной координатной плоскости, семейство зависимостей *КГ(U2)= f(ξ )* при *μ=1,2; 1,0; 0,75; 0,5.* Значения параметра *ξ =10; 20; 30; 40.*

Эксперимент повторить и задокументировать при *cosϕ2(1)=0,8.*

*Сформулировать в письменной форме закономерности изменения исследуемых зависимостей*

9. Построить спектрограммы напряжений до фильтра (*uвх.ф*) и после фильтра - на нагрузке (*u*2) (в диапазоне частот (*f* ) от 0 до 60кГц).


1-ый лист:


* 1-ая спектрограмма - *uвх.ф (f)* при *μ=1; ξ=10.*
* 2-ая спектрограмма - *u2 (f)* при *μ=1; ξ=10.*
* 3-ья спектрограмма - *uвх.ф (f)* при *μ=1; ξ=20.*
* 4-ая спектрограмма - *u2 (f)* при *μ=1; ξ=20.*

2-ой лист:


* 1-ая спектрограмма - *uвх.ф (f)* при *μ=0,5; ξ=10.*
* 2-ая спектрограмма - *u2 (f)* при *μ=0,5; ξ=10.*
* 3-ья спектрограмма - *uвх.ф (f)* при *μ=0,5; ξ=20.*
* 4-ая спектрограмма - *u2 (f)* при *μ=0,5; ξ=20.*

*Сформулировать в письменной форме закономерности изменения исследуемых зависимостей.*

*Рис. 1. Схема ИК-модели силовой части преобразователя*

**

*Рис. 2. Схема ИК-модели системы управления*

*Рис. 3.* *Пример осциллограмм выходного напряжения каналов, суммарного выходного напряжения и тока в активно-индуктивной нагрузке*

## Задание для первой половины группы

**(\*) Общее направление исследования**: *на основе ИКМ при заданных значениях параметров μ определить влияние параметра ξ =fр / fз на коэффициент гармоник КГ(U2)  выходного напряжения инвертора с выходной частотой f2(1)= 400 Гц, заданным выходным напряжением U2(1) =115 В (действ. знач. Основной гармоники) с заданными значениями мощности RL нагрузки S2(1) (задается индивидуально) приcosϕ2(1) =1,0 и cosϕ2(1) = 0,8. Области изменения параметров: μ=1,2; 1,0; 0,75; 0,5; ξ = 10....30 с шагом 10. Результаты представить в виде графических зависимостей.*

**(\*\*) Общее задание**

*На основе серии численных экспериментов при μ=0,5 найти минимальное значение произведения LC Г образного фильтра, обеспечивающее КГ(U2) ≤ 8% . В качестве начальных значений взять значения L и С, указанные в индивидуальном задании. Для найденного значения LCmin определить рациональное соотношение сомножителей этого произведения (L / C)опт . Для оптимизированного (L /C)опт построить зависимость КГ(U2)= f(ξ ) для значений μ , указанных в (\*) . При значениях μ=1,0; 0,5 для значений параметра ξ = 10; 20 вывести на печать спектрограммы выходного напряжения* ***(в диапазоне частот от 0 до 60кГц): а) - до фильтра и б) - после фильтра****. Результаты представить в виде графических зависимостей. (На печать выводить по 4 плота на 1-м листе А4. На каждом из 2-х листов для одного μ ).*

(*fр* – частота развертывающего напряжения треугольной формы (тактовая частота); *fз* – частота задающего напряжения синусоидальной формы, равная частоте выходного напряжения инвертора; *μ=U*з*m / U*p*m* =1÷0 – глубина модуляции, параметр регулирования напряжения). Сформулировать рекомендации по проектированию.

**(\*\*\*) Рекомендации по оформлению**

На печать вывести типовые временные диаграммы рабочих процессов (напряжение до фильтра и после фильтра + ток нагрузки (на 1-ом плоте), напряжение на дросселе фильтра, его ток и ток через конденсатор (на 2-ом плоте) – оба плота на 1 общем листе формата А4 с полями: слева и сверху - 2,5 см, справа – 1,5 см, снизу – 6 см (место для подрисуночной подписи), а также зависимости в соответствии с индивидуальным заданием. Результаты представить в виде графических зависимостей. (На печать выводить по 4 плота на 1-м листе А4. На каждом из 2-х листов для одного μ )*.*Число графиков и их вид согласовать с преподавателем.

**(\*\*\*\*) *Дополнительные указания:***

1) Для обеспечения требуемого уровня выходного напряжения (действующее значение 115В) задать соответствующее значение коэффициента трансформации трансформатора при напряжении питания инвертора = 30 В.

2) В том случае, если после проведения исследований значение параметра *КГ(U2)* при значении *ξ ≤ 20* окажется больше *8%,* подобрать (увеличить) параметры фильтра, обеспечивающие уменьшение *КГ(U2)* до этого значения. Если *КГ(U2)* окажется существенно меньше заданного значения, параметры фильтра необходимо уменьшить. В отчетной записке указать число итераций, которое пришлось сделать до определения приемлемых параметров фильтра. Для снижения числа итераций предварительно ознакомиться с упрощённой методикой определения параметров фильтра в уч. пособии: Мыцык Г.С. и др. «Поисковое проектирование устройств….».

3) После выполнения задания группа совместно анализирует и обсуждает полученные результаты исследований. Сверяет качественную непротиворечивость индивидуально полученных результатов и формулирует выявленные закономерности и итоговые выводы, которые представляются в заключительной части записки.

4) Материалы работы оформляются в форме научно-исследовательской работы (с титульным листом, аннотацией, комментариями к осциллограммам и графикам и выводами). Обобщающие материалы представляются в виде текста и графиков. Завершающим этапом является защита выполненной работы.

5) В задании с целью активизации самостоятельного логического мышления не для всех шагов исследования даны (однако могут быть даны в ходе выполнения работы) исчерпывающие указания. В этих случаях исследователь или же сам определяет путь решения задачи, или же консультируется с преподавателем.

6) Перед выполнением работы целесообразно составить детализированную программу Ваших действий. При затруднениях консультироваться с преподавателями.

Параметры индивидуального задания (необходимо включить в отчет)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № в списке 1-ой половины | Мощность нагрузки  *S2(1),*кВА | Начальные параметры фильтра | |
| *L,* мГн | *С,* мкФ |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1,8 | 4 |
| 3 | 3 | 1,6 | 6 |
| 4 | 4 | 1,4 | 8 |
| 5 | 5 | 1,2 | 10 |
| 6 | 6 | 1,0 | 12 |
| 7 | 7 | 0,8 | 14 |
| 8 | 8 | 0,6 | 16 |
| 9 | 9 | 0,4 | 18 |
| 10 | 10 | 0,3 | 19 |
| 11 | 11 | 0,2 | 20 |
| 12 | 12 | 1,0 | 10 |
| 13 | 13 | 0,8 | 12 |
| 14 | 14 | 0,7 | 15 |
| 15 | 15 | 0,6 | 20 |

Целью настоящей исследовательской работы является закрепление ранее приобретенных знаний, развитие логического мышления и освоение навыков самостоятельного исследования, - качества которые именно в такой совокупности необходимы при поисковом проектировании новых устройств силовой электроники (на базе использования современных возможностей имитационного компьютерного моделирования).

При несоответствии результатов фильтрации выходного напряжения ИН ожидаемым процессам обращаться к преподавателям.

**Указание 1:** на титульном листе обязательно указываются:

– Ф.И.О. студента;

– номер подгруппы (1 или 2) и номер варианта;

– значение заданной выходной частоты;

– расчётные значения индуктивностей всех обмоток трансформаторов;

– значения трёх параметров: *S2(1),*кВА; *L,* мГн; *С,* мкФ.

Все данные свести в таблицу.

**Указание 2:** значения индуктивностей обмоток трансформаторов рассчитываются индивидуально при заданных напряжении питания, выходном напряжении и выходной частоте. Определение индуктивности первичной полуобмотки трансформатора рассчитывается по следующей методике:

1. При заданной выходной мощности ИН (по основной гармонике) и заданном КПД η=0,8 определяем входную мощность, потребляемую от источника питания с напряжением *Е*п.

2. При заданном напряжении питания определяем потребляемый ИН от источника питания ток.

3. Первичные полуобмотки трансформаторов работают попеременно (в противофазе, без пауз), т.е. со скважностью s=2. С учётом этого (и п.2) определяем действующее значение тока через полуобмотку – *IW*1(ном).

4. Задаёмся током ХХ ИН, например, *IW*1(хх)=0,05· *IW*1(ном) .

5. Определяем входное сопротивление полуобмотки трансформатора на выходной частоте: *Z*вх=*Е*п / *IW*1(хх) ≈ *XL*(*W*1) (в пренебрежении её активным сопротивлением).

6. Используя равенство: *XL*(*W*1)=ω*L*(*W*1), находим *LW*1 .

7. Значения индуктивностей выходных обмоток двух трансформаторов находят следующим образом:

7.1. При μ=1 выходное напряжение ИН имеет форму с ОШИМ. При этом амплитуда 1-й (основной) гармоники напряжения *U*2(1)*m* равна максимальному значению этого напряжения. Следовательно, при последовательном соединении вторичных обмоток трансформаторов напряжение на каждой из них должно быть равно:

*UW*2=0,5 *U*2(1)*m*.

7.2. При известных значениях напряжений на первичных полуобмотках и на вторичной обмотке определяем коэффициент трансформации КТ .

7.3. При известной индуктивности первичной полуобмотки (и с учётом п.7.2) определяем индуктивность вторичной обмотки: *LW*2= *К*2Т *LW*1 .

8. Ввести полученные значения индуктивностей в ИК-модель ИН и начать ИКМ.

***Примечание: Указание 2 должно быть реализовано в цифрах и представлено в начальной части отчёта.***

## Задание для второй половины группы

**(\*) Общее направление исследования**: *на основе ИКМ при заданных значениях параметров μ определить влияние параметра ξ =fр / fз на коэффициент гармоник КГ(U2)  выходного напряжения (после фильтра) инвертора с частотой f2(1)= 50Гц, и напряжением U2(1) =220 В с заданными (индивидуально) значениями мощности RL нагрузки S2(1) приcosϕ2(1) =1,0 и cosϕ2(1) = 0,8. Области изменения параметров: μ=1,2*; *1,0*; *0,75*; *0,5*; *ξ = 10....50 с шагом 10. Результаты представить в виде графических зависимостей.*

(*fр* – частота развертывающего напряжения треугольной формы (тактовая частота); *fз* – частота задающего напряжения синусоидальной формы, равная частоте выходного напряжения инвертора; *μ=U*з*m / U*p*m* =1÷0 – глубина модуляции, параметр регулирования напряжения). Сформулировать рекомендации по проектированию.

**(\*\*) Общее задание**

*На основе серии численных экспериментов при μ=0,5 найти минимальное значение произведения LC Г образного фильтра, обеспечивающее КГ(U2) ≤ 5% . В качестве начальных значений взять значения L и С, указанные в индивидуальном задании. Для найденного значения LCmin определить рациональное соотношение сомножителей этого произведения (L / C)опт . Для оптимизированного (L/C)опт построить зависимость КГ(U2)= f(ξ ) для значений μ , указанных в (\*) . При значенияхμ=1,0; 0,5 для двух значений параметра ξ = 10; 50 вывести на печать спектрограммы выходного напряжения* ***(в диапазоне частот от 0 до 30кГц): а) - до фильтра и б) - после фильтра****. (По 4 плота на 1-м листе А4. На каждом из 2-х листов для одного μ ).*

**(\*\*\*) Рекомендации по оформлению**

На печать вывести типовые временные диаграммы рабочих процессов (напряжение до фильтра и после фильтра + ток нагрузки (на 1-ом плоте), напряжение на дросселе фильтра, его ток и ток через конденсатор (на 2-ом плоте) – оба плота на 1 общем листе формата А4 с полями: слева и сверху - 2,5 см, справа – 1,5 см, снизу – 6 см (место для подрисуночной подписи), а также зависимости в соответствии с индивидуальным заданием. Число графиков и их вид согласовать с преподавателем.

**(\*\*\*\*) *Дополнительные указания:***

1) Для обеспечения требуемого уровня выходного напряжения (действующее значение 220В) задать соответствующее значение коэффициента трансформации трансформатора при напряжении питания инвертора = 30 В..

2) В том случае, если после проведения исследований значение параметра *КГ(U2)* при значении *ξ ≤ 30* окажется больше *8%,* подобрать (увеличить) параметры фильтра, обеспечивающие уменьшение *КГ(U2)* до этого значения . Если *КГ(U2)* окажется существенно меньше заданного значения, параметры фильтра необходимо уменьшить. В отчетной записке указать число итераций, которое пришлось сделать до определения приемлемых параметров фильтра. Для снижения числа итераций предварительно ознакомиться с упрощённой методикой определения параметров фильтра в уч. пособии: Мыцык Г.С. и др. «Поисковое проектирование устройств….».

3) После выполнения задания группа совместно анализирует и обсуждает полученные результаты исследований. Сверяет качественную непротиворечивость индивидуально полученных результатов и формулирует выявленные закономерности и итоговые выводы, которые представляются в заключительной части записки.

4) Материалы работы оформляются в форме научно-исследовательской работы (с титульным листом, аннотацией, комментариями к осциллограммам и графикам и выводами). Обобщающие материалы представляются в виде текста и графиков. Завершающим этапом является защита выполненной работы.

5) В задании с целью активизации самостоятельного логического мышления не для всех шагов исследования даны (однако могут быть даны в ходе выполнения работы) исчерпывающие указания. В этих случаях исследователь или же сам определяет путь решения задачи, или же консультируется с преподавателем.

6) Перед выполнением работы целесообразно составить детализированную программу Ваших действий. При затруднениях консультироваться с преподавателями.

Параметры индивидуального задания (необходимо включить в отчет)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № в списке 2-ой половины | Мощность нагрузки  *S2(1),*кВА | Начальные параметры фильтра | |
| *L,* мГн | *С,* мкФ |
| 1 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | 3 | 8 | 14 |
| 4 | 4 | 8 | 16 |
| 5 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | 6 | 6 | 20 |
| 7 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | 8 | 4 | 24 |
| 9 | 9 | 2 | 26 |
| 10 | 10 | 2 | 28 |
| 11 | 11 | 3 | 30 |
| 12 | 12 | 4 | 40 |
| 13 | 13 | 5 | 50 |
| 14 | 14 | 4 | 60 |
| 15 | 15 | 5 | 50 |

Целью настоящей исследовательской работы является закрепление ранее приобретенных знаний, развитие логического мышления и освоение навыков самостоятельного исследования, - качества которые именно в такой совокупности необходимы при поисковом проектировании новых устройств силовой электроники (на базе использования современных возможностей имитационного компьютерного моделирования – ИКМ).

При несоответствии результатов фильтрации выходного напряжения ИН ожидаемым процессам обращаться к преподавателям.

**Указание 1:** на титульном листе обязательно указываются:

– Ф.И.О. студента;

– номер подгруппы (1 или 2) и номер варианта;

– значение заданной выходной частоты;

– расчётные значения индуктивностей всех обмоток трансформаторов;

– значения трёх параметров: *S2(1),*кВА; *L,* мГн; *С,* мкФ.

Все данные свести в таблицу.

**Указание 2:** значения индуктивностей обмоток трансформаторов рассчитываются индивидуально при заданных напряжении питания, выходном напряжении и выходной частоте. Определение индуктивности первичной полуобмотки трансформатора рассчитывается по следующей методике:

1. При заданной выходной мощности ИН (по основной гармонике) и заданном КПД η=0,8 определяем входную мощность, потребляемую от источника питания с напряжением *Е*п.

2. При заданном напряжении питания определяем потребляемый ИН от источника питания ток.

3. Первичные полуобмотки трансформаторов работают попеременно (в противофазе, без пауз), т.е. со скважностью s=2. С учётом этого (и п.2) определяем действующее значение тока через полуобмотку – *IW*1(ном).

4. Задаёмся током ХХ ИН, например, *IW*1(хх)=0,05· *IW*1(ном) .

5. Определяем входное сопротивление полуобмотки трансформатора на выходной частоте: *Z*вх=*Е*п / *IW*1(хх) ≈ *XL*(*W*1) (в пренебрежении её активным сопротивлением).

6. Используя равенство: *XL*(*W*1)=ω*L*(*W*1), находим *LW*1 .

7. Значения индуктивностей выходных обмоток двух трансформаторов находят следующим образом:

7.1. При μ=1 выходное напряжение ИН имеет форму с ОШИМ. При этом амплитуда 1-й (основной) гармоники напряжения *U*2(1)*m* равна максимальному значению этого напряжения. Следовательно, при последовательном соединении вторичных обмоток трансформаторов напряжение на каждой из них должно быть равно:

*UW*2=0,5 *U*2(1)*m*.

7.2. При известных значениях напряжений на первичных полуобмотках и на вторичной обмотке определяем коэффициент трансформации КТ .

7.3. При известной индуктивности первичной полуобмотки (и с учётом п.7.2) определяем индуктивность вторичной обмотки: *LW*2= *К*2Т *LW*1 .

8. Ввести полученные значения индуктивностей в ИК-модель ИН и начать ИКМ.

***Примечание: Указание 2 должно быть реализовано в цифрах и представлено в начальной части отчёта.***

# Лабораторная работа №2. Регулируемый по напряжению трёхфазный инвертор напряжения – ТИН-Р

ЗАДАНИЕ НА ЛАБ. РАБОТУ №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мощность  Нагрузки  кВА | cosφ2(1) | *f*2  [Гц] | *R*2  [Ом] | *L*2  [мГн] | *Е*П  [В] |
| 1 | 1 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  | 100 |
| 2 | 2 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |
| 3 | 3 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |
| 4 | 4 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |
| 5 | 5 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |
| 6 | 6 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |
| 7 | 7 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |
| 8 | 8 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |
| 9 | 9 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |
| 10 | 10 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |
| 11 | 11 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  | 200 |
| 12 | 12 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |
| 13 | 13 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |
| 14 | 14 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |
| 15 | 15 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |
| 16 | 16 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |
| 17 | 17 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |
| 18 | 18 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |
| 19 | 19 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |
| 20 | 20 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |
| 21 | 21 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  | 300 |
| 22 | 22 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |
| 23 | 23 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |
| 24 | 24 | 0,90; 0,6; 0,3 | 400 |  |  |
| 25 | 25 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |
| 26 | 26 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |
| 27 | 27 | 0,85; 0,5; 0,2 | 50 |  |  |
| 28 | 28 | 0,80; 0,6; 0,1 | 400 |  |  |
| 29 | 29 | 0,90; 0,6; 0,3 | 50 |  |  |
| 30 | 30 | 0,85; 0,5; 0,2 | 400 |  |  |
| 31 | 31 | 0,80; 0,6; 0,1 | 50 |  |  |

Решаемые в работе задачи

1. Закрепление: а) навыков составления компьютерной модели; б) навыков исследования процессов в направлении максимального понимания их физической сущности («что от чего и каким образом зависит»).

2. Поставленные задачи решаются по вышеприведённому индивидуальному заданию:

2.1. Значения параметров нагрузки *R*2 и *L*2 определяются при заданных значениях мощности нагрузки, частоты и напряжении питания ТИН-Р для заданных трёх значений cosφ2(1) .

3. На основе ИКМ получить представление о гармониках нулевой последовательности (ГНП) и показать их влияние на рабочие процессы. Для этого провести:

3.1. Соответствующую коррекцию в модели ТИН-Р;

3.2. Соответствующие эксперименты и проиллюстрировать их соответствующими осциллограммами.

4. На основе серии экспериментов определить (построить):

4.1. Зависимость постоянной составляющей потребляемого ТИН-Р тока от угла нагрузки φ2(1) при α=0 и α=30º. Привести осциллограммы соответствующих процессов и зависимость *Id0=f*(φ2(1)).

4.2. Получить зависимость амплитуды основной гармоники выходного напряжения ТИН-Р *U*2(1)*m* от угла регулирования α (это регулировочная характеристика). Брать следующие значения угла α=0º; 15 º; 30 º; 45 º; 55 º. Привести несколько (от 2-х до 3-х) осциллограмм выходных фазных напряжения и тока (на общем плоте).

5. Дать письменное определение КПД ТИН-Р.

5.1. Почему здесь нельзя пользоваться традиционным определением КПД ? Ответ дать письменно.

6. Требования к оформлению такие же, как и в лаб. работе №1.



Рис. 1. Силовая часть трехфазного мостового инвертора



Рис. 2. Нагрузка



Рис. 3. Блок формирования π-алгоритма с мёртвым временем



Рис. 4. Блок формирования паузы



Рис. 5. Блок драйверов




Рис. 7. Глобальные переменные ИК-модели

# Лабораторная работа №3. Трёхфазный инвертор напряжения с ШИМ по синусоидальному закону

## Часть 1

Примечание: Блестяще выполнила работу Авцынова Т. Взять её для описания методички по ЛР. (05.04.19).

Цель работы:

1) приобретение навыков моделирования (ИКМ);

2) понимание ШИМ – как средства улучшения спектрального состава выходного напряжения и, как следствие, уменьшения массы фильтра;

3) понимание физической сути КПД ТИН и отличие его от его классического определения;

4) приобретение представлений о системном проектировании.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Задачи работы:

1) При принятых ранее индивидуальных заданиях выполнить эксперименты по определению параметров *LC* фильтра для ранее заданных параметров нагрузки при заданных значениях параметров ШИМ – ξ=*f*p/*f*з  (где *f*з= *f*2), μ=*U*з*m*/*U*p*m*, где *f*p , *f*з  – частота развертывающего напряжения треугольной формы и частота сигнала задания, равная частоте выходного напряжения *f*2; *U*з*m* , *U*p*m* – максимальные значения сигнала задания синусоидальной формы и развертывающего напряжения.

***Значениями параметров нагрузки и частоты руководствоваться индивидуальными заданиями Лаб.раб. №1***

2) Уточнение: при *f*2=50 Гц и *f*2=400 Гц взять два значения ξ=30; 50 и для μ=1,0 определить параметры фильтра, обеспечивающие КГ(*U*2)≈5% для *f*2=50 Гц и КГ(*U*2)≈8% для *f*2=400 Гц. Полученные значения КГ(*U*2) выводить на печать (в области осциллограмм). Дать спектрограммы напряжения до фильтра и после него. На печать вывести те же величины, что и в ЛР№1 (+ потребляемый ТИН ток). Осциллограммы и спектрограммы расположить на одном листе. (*Для этого правильно определить целесообразные масштабы информации*).

3) Повторить задание по п.2) для μ=0,5.

4) ***Проанализировать результаты и (письменно) сделать выводы по выполненным экспериментам*.**

## Часть 2

Работа выполняется на базе модели, созданной в ходе первой части лабораторной работы.

1. Определить частоту и ввести в сигнал задания всех фаз ТИН первую гармонику нулевой последовательности с амплитудой *U*нп*m*=1/6·*U1m*.
2. С помощью ИКМ (или аналитически) определить максимальную глубину модуляции по основной гармонике μ1max=*U1m*/*U*р, при которой не наступает перемодуляция полного сигнала задания (образец результата представлен на рис. 1).
3. Провести эксперименты, описанные в части 1, для сформированного на предыдущем этапе закона модуляции и сравнить показатели качества выходного напряжения с полученными ранее результатами, сделать вывод о преимуществах или недостатках рассмотренного квазитрапецеидального закона модуляции по сравнению с синусоидальным.
4. \* Дополнительное задание: обосновать соотношение *U*нп*m*/*U1m*=1/6

|  |
| --- |
| рис |
| Рис. . Введение гармоники нулевой последовательности в сигнал задания: а – основная гармоника, результирующий сигнал задания и сигнал развёртки; б – выходные напряжения до и после фильтра, ток в активно-индуктивной нагрузке. |

# Лабораторная работа №4. Четырёхквадрантный преобразователь с простым алгоритмом управления

|  |  |
| --- | --- |
| а)Силовая часть.png | б)Сеть и фильтр.png |
| в)Глобальные переменные.png | |
| г)Исходные сигналы.png | |
| д)Формирование паузы.png | |
| е)Блок драйверов.png | |
| Рис.1. Схема ИК модели: а – силовая часть ЧКП; б – имитатор сети и фильтр; в – переменные проекта; г – исходные сигналы ; д – блок формирования паузы; е – блок формирования алгоритма управления и блок драйверов силовых ключей. | |

|  |  |
| --- | --- |
| а) | Осц alpha15.png |
| б) |
| в) | Осц alpha45.png |
| г) |
| Рис. 2. Осциллограммы работы ЧКП:  а, б – в режиме отдачи энергии в сеть;  в, г – в режиме потребления энергии из сети; | |

# Лабораторная работа №4. Четырёхквадрантный преобразователь

I. Цель работы: ознакомление с функциональными свойствами 3-х фазной инверторной схемы, работающей в двух режимах:

I-1. В режиме трёхфазного инвертора напряжения (ТИН), работающего параллельно с промышленной сетью (РПС), когда в сеть отдаётся только активная составляющая тока (с cosφ2(1)=1) – рис.1а.

I-2. В режиме малоискажающего трёхфазного выпрямителя (МИТВ), когда из сети потребляется только активная его составляющая (с cosφ1(1)=1), – рис.1б.

II. Базовая информация, которую необходимо знать, чтобы понять отличие двух вышеуказанных режимов от традиционного автономного режима его работы, это векторные диаграммы, характеризующие режимы I-1, I-2, которые представлены на рис.1а, рис.1б:

Рис.1. Векторные диаграммы, поясняющие процессы в ЧКП (по основной гармонике) в двух режимах: а) – в режиме параллельной работы с сетью – ТИН при РПС; и б) – в режиме МИТВ: *U*С*j*(1)*m* – фазное напряжение промышленной сети; *Ехх*2*j*(1)*m* – противо-ЭДС ЧКП-2 на холостом ходу; *Еθ*2*j*(1)*m* – противо-ЭДС в режиме отдачи в сеть чисто активного тока – *I*2*j*(1)*m* –отдаваемsq в сеть ток; *θ*2*j*(1) – угол нагрузки; *UL*2*j*(1)*m* – падение напряжения на дросселе индуктивности *L*2*j* .

а)

б)

*Eхх* 2*j* (1) *m*

*θ*2*j* (1)

*Eθ* 2*j* (1)*m*

*ULj*(1)*m*

*I*2*j*(1)*m*

*U*C*j(*1)*m*

*Eхх*2*j*(1) *m*

*θ*2*j*(1)

*Eхх*2*j*(1)*m*

*ULj*(1)*m*

*I*2*j*(1)*m*

*ULj*(1)*m*

*0*

*0*

Учитывая различные функциональные свойства, которые может реализовать схема ТИН, целесообразно обозначать её более обобщенно – как четырёхквадрантный преобразователь (ЧКП), работающий в одном из 4-х режимов. В ЛР№4 исследуются только два режима.

Значения мощности, потребляемой из сети и отдаваемой в сеть, взять из индивидуальных заданий к ЛР №3.

III. Настроить ИК-модель ЧКП на работу в режиме ТИН при РПС.

III-1. Задать параметры требуемого режима ЧКП (напряжение и отдаваемый в сеть ток согласно заданию).

III-2. Описать принцип определения (задания) параметров μ1 и θ1 («1» – для основной гармоники) и задать эти значения в ИК-модели (выражения в блоках EVALUE на рис. 2б). Нетрудно показать, что , причём, как было показано в лабораторной работе №3, допустимо увеличение μ1 до 1,15 при искусственном введении в сигнал задания гармоник нулевой последовательности.

III-3. Определить требуемый уровень напряжения источника питания.

III-4. Проверить правильность результатов ИКМ с помощью снятия осциллограмм фазного напряжения и тока сети.

III-5. Снять осциллограмму тока в цепи источника питания. Измерить параметры источника питания – его *Ud0*, *Id0, Pd0, Rd*.

III-6. Проверить полученные результаты на выполнение критерия энергетического баланса: *Pd0=3U1(1)·I1(1) ,*где *U1(1) и I1(1)* – действующие значения фазных напряжения и тока.

IV. Тот же самый объём исследований (из 6 пунктов) провести для работы ЧКП в режиме МИТВ. При этом в качестве нагрузки в звене постоянного тока использовать параллельно включённые конденсатор (500 мкФ) и резистор, рассчитанный таким образом, чтобы при заданной мощности напряжение на нём было на 10% больше максимального значения выпрямленного линейного напряжения сети.

V. В отчёте по ЛР №4 должна быть представлена принципиальная блок-схема ЧКП силовой части и системы управления (СУ). Указать, датчики каких величин должны быть использованы для построения СУ.

VI. В конце отчёта сформулировать какие положения (вопросы) в работе наиболее тяжело (трудно) поддаются восприятию.

*Примечание: Настоящая ЛР№4 в наибольшей мере ориентирована на самостоятельную работу и требует вдумчивого, глубокого ознакомления с материалом, а также тщательного (и осознанного) оформления результатов исследований. По не ясным вопросам обращаться к преподавателям и ассистентам.*






Рис. 2. К формированию ИК-модели ЧКП:  
а) – сопряжение ЧКП с сетью (порты A\_out, B\_out, C\_out – выход ТИН, V11-V13 – модель сети бесконечной мощности);  
б) – способ расчёта µ и θ, входные данные для их определения: активное сопротивление (глобальная переменная Rf в блоке PARAMETERS) и индуктивность (Lf) сопрягающего дросселя, фазное напряжение сети (Eg), желаемое значение фазного тока (Ig), напряжение источника постоянного тока (Edc);  
в) – формирование сигналов задания для модулятора ширины импульсов с ведением третьей гармоники.

б)

в)

а)

Формулы прямого вычисления параметров задающего сигнала (следуют из векторных диаграмм, приводятся для самопроверки):

, (2)

, (3)

, (4)

где *f* – частота напряжения сети, *L* и *R* – индуктивность и активное сопротивление согласующего дросселя, *U*Сф – фазное напряжение сети, *I*ф – фазный ток ЧКП, *Ud* – напряжение в звене постоянного тока.

Рис.3. Принципиальная электрическая схема системы параллельной работы ТИН с сетью бесконечной мощности. Система управления ТИН, включая информационные каналы (в виде датчиков напряжения и тока) не показана.

ГС

ГС

ТИН

Генерирующая станция

А1

С1

А2

С2

В1

*L*11

*L*13

*+*

*–*

*Е*П

*I*2АП = *I*1A + *I*2A  (1)

*I*1A

*I*2A


*I*2АП

Z2A, Z2B, Z2C –

сетевые потребители

# Лабораторная работа №6. Трансформаторно-выпрямительные устройства

| **№** | Сетевое напряжение | Выходное  напряжение  **Ud0 [B]** | Выходная мощность, Pd0 [кВт] | Снять осциллогораммы: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 / 380  В,  50 Гц | 10 | 3 | 1. Входного напряжения и тока  (на одном плоте с двумя осями ординат) с определением коэффициента гармоник тока, его действующего значения и спектрограммы.  2. Токи на входе двух мостов (на двух плотах)  с определением действующего значения тока и его спектрограммы.  3. Определение Ud0 и спектрограммы выпрямленного напряжения и значения пульсаций в форме коэффициента гармоник напряжения.  4. Осциллограммы токов на выходе каждого из мостов и тока нагрузки (на отдельных координатных плоскостях) |
| 2 | 15 | 6 |
| 3 | 20 | 9 |
| 4 | 25 | 12 |
| 5 | 30 | 15 |
| 6 | 35 | 18 |
| 7 | 40 | 21 |
| 8 | 45 | 24 |
| 9 | 50 | 27 |
| 10 | 115 / 208  В,  400 Гц | 20 | 4 |
| 11 | 30 | 7 |
| 12 | 40 | 10 |
| 13 | 50 | 13 |
| 14 | 60 | 16 |
| 15 | 70 | 19 |
| 16 | 80 | 22 |
| 17 | 90 | 25 |
| 18 | 100 | 28 |

Рисунок 1. Схема ИК-модели силовой части ТВУ-1




Рисунок 2. Матрица коэффициентов магнитной связи трансформатора ТВУ-1




Рисунок 3. Осциллограммы выходного напряжения и входного тока ТВУ-1




Рисунок 4. Схема ИК-модели силовой части ТВУ-2




Рисунок 6. Осциллограммы выходного напряжения и входного тока ТВУ-2

Рисунок 5. Матрицы коэффициентов магнитной связи трансформаторов ТВУ-2